技术需求汇总表
	需求编号
	需求名称
	需求内容(含考核指标)
	预算
（万元）

	1
	车身结构胶单面粘失效机理关键技术研究
	研究内容：
一、测量不同温度、不同固化时间下结构胶的拉伸强度、剪切强度、杨氏、切变弹性模量以及泊松比等；
二、评估金属(含钢/铝/钢铝组合等)粘接材料在高温环境下的热回弹性能，分析其热稳定性和耐久性，为工程应用提供必要的实验数据支持；
三、评估金属(含钢/铝/钢铝组合等)粘接材料金属粘接材料表面粗糙度、型面变化及受力等因素对粘接性能的影响；
四、搭建胶接接头不同失效模式的预测模型；
五、验证胶接接头强度等力学性能预测模型，体现多因素的影响，精准倒推出结构胶微观层面的断裂能和界面强度；
核心指标：
一、模型仿真结果满足以下要求：
单搭接接头验证:
仿真模型输出的峰值载荷与标准样件物理实验测得的相对误差＜10%；仿真得出的“载荷-位移曲线”与实验曲线的决定系数R^2达到 0.90 以上;
失效模式一致率达90%以上;
实车零部件验证:
仿真模型输出的峰值载荷与实车零部件实验测得的相对误差＜20%；
仿真得出的“载荷-位移曲线”与实验曲线的决定系数R^2达到 0.80 以上；
失效模式一致率达80%以上;
	44.3

	2
	轴向磁通轮毂电驱动关键技术研究
	研究内容:
主要负责方案设计、仿真分析、样机试制等，并完成台架搭建和测试验证等工作。
一、开展电驱创新集成设计与优化；
二、开展多物理场耦合下的多领域仿真设计分析研究，基于轴向磁通电机的轮毂电驱动控制策略及算法研究；
三、开展轴向磁通轮毂电驱动原型样机试制；
四、配合完成台架搭建和测试验证等工作。
核心指标：
一、完成轴向磁通轮毂电驱动集成设计和仿真验证，模型仿真精度≥95%；
二、完成轴向磁通轮毂电驱动控制开发，转速控制精度≤2‰，转矩响应时间≤100ms，热管理控制误差≤5%;
三、完成轴向磁通轮毂电驱动测试验证，样机扭矩密度≥24Nm/kg，最大效率≥93%。
	95

	3
	[bookmark: _GoBack]新型集成热管理系统与自适应能-热协同控制方法关键技术研究
	研究内容：
主要负责储热装置和热管理系统方案设计、仿真分析、样机试制和控制算法开发等，并进行热管理台架搭建和测试验证等工作。
一、开展储热装置设计与优化、仿真分析，样机试制与测试；
二、开展集成热管理系统架构设计，建模仿真与优化；
三、进行协同控制算法开发；
四、搭建热管理试验台架，进行台架试验测试。
核心指标：
整车低温能耗和热舒适性有明显改善：
1、 低温能耗改善率≥10%；
2、 2、低温座舱热舒适性改善≥20%；
3、 储热装置对座舱独立加热时间>40min；
4、 4、储热装置能量密度>100Wh/kg.
	90



